|  |  |
| --- | --- |
| **Grb-Srbija_2004** | **Република Србија**  **ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ** |

Назив евиденције: **Сертификати о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице**

| Р. бр. | Носилац исправе | Дужина колосека | Дозвољено осовинско оптерећење | Највећа допуштена брзина | Рок важења | EIN/  број обрасца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЈП „Електропривреда Србије“ Београд - Огранак ТЕНТ Обреновац | 1. 1435 mm: **53,025 km** 2. 900 mm: **7,407 km** | 1. нормалан колосек 22,5 t/о, 8 t/m 2. узани колосек   20 t/о, 8 t/m | 1. 80 km/h нормалан колосек 2. 40 km/h узани колосек | 29.07.2026. | **RS2320210001**  340-751/2021 |
| 2. | „HBIS Group Serbia Iron & Steel” d.o.o. Београд | 1435 mm: **50,421 km** | 1. 22,5 t/о 2. 28 t/о од Челичане до Хладишта 3. 40 t/о од Високе Пећи до Челичане 4. 40 t/о од Високе Пећи до Ливне Машине | 1. 15 km/h на отвореним и пријемним ранжирним колосецима 2. 10 km/h са празним лафетима за течну шљаку 3. 8 km/h са празним лафетима за течно гвожђе 4. 5 km/h кроз хале, преко колских вага или са пуним лафетима | 19.01.2027. | **RS2320220001**  340-20-6/2022 |