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Република Србија
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ



Назив евиденције: Сертификати о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице
	Р. бр.
	Носилац исправе
	Дужина колосека
	Дозвољено осовинско оптерећење
	Највећа допуштена брзина
	Рок важења
	EIN/
број обрасца

	1.
	HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd
	1435 mm: 50,421 km
	1) 22,5 t/о
2) 28 t/о од Челичане до Хладишта
3) 40 t/о од Високе Пећи до Челичане
4) 40 t/о од Високе Пећи до Ливне Машине 
	1) 15 km/h на отвореним и пријемним ранжирним колосецима 
2) 10 km/h са празним лафетима за течну шљаку
3) 8 km/h са празним лафетима за течно гвожђе  
4) 5 km/h кроз хале, преко колских вага или са пуним лафетима 
	19.01.2027.
	RS2320220001
340-20-6/2022

	[bookmark: _GoBack]2.
	Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд – огранак ТЕНТ
	1) 1435 mm: 61,526 km
2) 900 mm: 7,407 km
	1) нормалан колосек 22,5 t/о, 8 t/m
2) узани колосек 
20 t/о, 8 t/m
	1) 80 km/h нормалан колосек 
2) 40 km/h узани колосек 
	30.07.2031.
	RS2320260001
002787121 2026 12500 001 001 340 022 04 011
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